

1. Tạo project

File -> New-> project -> đặt tên cho project




1. Khởi tạo file để vẽ schematic

File -> New -> schematic




1. Khởi tạo file để vẽ cái khối thư viện schematic

File -> New -> Library -> Schematic Library




Tạo khối mới


Tools -> New Component



Định dạng số chân và ghi detail cho các chân


Tools -> Symbol Wizard






1. Chọn linh kiện

Panels -> Components -> chọn




-> chọn install để cài đặt thư viện



sau đó chọn linh kiện cần để vẽ

1. Đổi kí tự GND


Click 2 lần vào kí tự GND -> lựa chọn các options cho nó




\*Lưu ý : ấn space để chỉnh chiều quay

1. Vẽ template mới


Bước 1: vào ổ C -> Users -> Public -> Public Documents -> Altium -> AD21 -> Templates -> chọn file chưa template cần




Bước 2: mở file template đã tải về và chỉnh sửa theo ý mình và lưu lại




Bước 3: Design -> Sheet Templates -> Local -> Load From File... -> chọn file template đã sửa



Bước 4: Design -> Sheet Templates -> Local -> Manage Templates... -> chọn file đã được sửa ở Bước 2




Bước 5: Panels -> Properties -> chọn Templates và chọn file mong muốn




**PCB**


Ở trang schematic chọn : design -> update PCB document .....



Chọn execute changes



Nếu có lỗi thì sửa hết thì xuất hiện màn hình như sau:



Có thể chọn góc nhìn 3D

